**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – PARAMETRY TECHNICZNE MASZYNY DO PRZEŁADUNKU ODPADÓW - zmodyfikowany**

Wykonawca:

………………………………....……………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, NIP)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | Wymagania | Oferowana maszyna\*wykonawca wpisuje: TAK/NIE/WARTOŚĆ |
|  | Producent |  |
|  | Typ |  |
|  | Model |  |
|  | Rok produkcji | 2021 rok. Zamawiający wymaga, aby wszystkie podzespoły maszyny były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. |  |
|  | Silnik | Moc silnika minimum 95 kW |  |
|  | Podwozie | Mobilne z 4 punktowym podparciem |  |
|  | Ogumienie | Pełne ogumienie w rozmiarze 10.00 - 20 (8 szt.) |  |
|  | Chwytak | sortujący o pojemności min. 520 L z obrotnicą |  |
|  | Kabina | Hydraulicznie podnoszona amortyzowana, wyposażona w kratę osłonową górnej i przedniej szyby, reflektory oświetleniowe, wycieraczki przedniej i górnej szyby lub wycieraczki przedniej szyby na dolnej i górnej części, osłony przeciwsłoneczne przedniej i górnej szyby, drzwi przesuwne lub skrzydłowe zamocowane na zawiasach. |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności | min. 301 l |  |
|  | Klimatyzacja | automatyczna oraz system ogrzewania |  |
|  | Radio | bluetooth z zestawem głośnomówiącym |  |
|  | Wysokiej klasy radio CB |  |
|  | Centralne smarowanie |  |
|  | Sygnalizator przeciążeniowy |  |
|  | System czyszczenia chłodnic (odwracalny ciąg) | Odwracalny ciąg |  |
|  | System okamerowania | 2 kamery: jedna kamera z tyłu druga z boku maszyny |  |
|  | Sterowanie maszyną | za pomocą joysticków |  |
|  | Fotel operatora | Pneumatyczny z podparciem lędźwiowym oraz podgrzewaniem |  |
|  | Siłowniki podnoszenia wysięgu oraz ramienia z funkcją wyhamowywania |  |
|  | Zamki hydrauliczne na wysięgniku oraz ramieniu |  |
|  | Ogranicznik unoszenia ramienia |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie operatorów w zakresie obsługi i konserwacji maszyny na własny koszt w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanej maszyny – w języku polskim; |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na oferowaną maszynę- w języku polskim |  |
|  | Dokument potwierdzający, że dostawca maszyny jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta – w języku polskim |  |
|  | Projekt umowy serwisowej przez okres gwarancji wraz z czasookresami przeglądów- w języku polskim |  |
|  | DTR – instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim w 2 egzemplarzach (papierowy i PDF załączony na etapie przekazywania pojazdu) – w języku polskim |  |
|  | Katalog części zamiennych (załączony na etapie przekazywania pojazdu) – w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Książka lub karta gwarancyjna (załączona na etapie przekazywania pojazdu) – w języku polskim |  |
|  | Dodatkowe informacja |  |
|  | Masa maszyny | min. 19 ton max. 25 ton |  |
|  | Zasięg maszyny | min.9 m |  |

\*należy wprowadzić dane dot. oferowanej maszyny, umożliwiające Zamawiającemu porównanie parametrów oferowanej maszyny z parametrami jakich oczekuje Zamawiający.